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名词解释
	COD
	化学需氧量

	NH3-N
	水(废水)中氨氮含量指标

	TN
	废水中各种形态无机和有机氮的总量

	TP
	废水中以无机态和有机态存在的磷的总和

	NOx
	氮氧化物

	VOCs
	挥发性有机物

	SO2
	二氧化硫

	HW49
	其他废物

	HW11
	精（蒸）馏残渣

	HW13
	有机树脂类废物

	HW50
	废催化剂

	HW36
	石棉废物

	BOD5
	5日生物需氧量

	PH
	氢离子浓度指数


1. 关键环境信息提要
1.1 环境行政许可及变更情况

2021年，德纳化工滨海有限公司共涉及生态环境行政许可文件8份，其中，新获得3份，变更2份，延续3份。

表1-1年度生态环境行政许可变更情况汇总表

	变更情况
	项目名称
	目前进度
	审批部门
	批复文号
	批复日期

	新增
	新建672平方危险废物仓库项目
	已建成并投入使用，已取得项目竣工环境保护验收意见
	盐城市滨海生态环境局
	盐环表复[2021]22011号
	2021年4月12日

	
	排污许可证
	已取得
	盐城市生态环境局
	9132092269794457XWO01R
	2021年8月6日

	
	废气治理设施提升改造项目
	已建成并投入使用
	建设项目环境影响登记表备案系统(江苏省)
	202132092200000158
	2021年7月13日

	变更
	废气治理设施提升改造项目
	已调整并投入使用
	建设项目环境影响登记表备案系统(江苏省)
	202132092200000171
	2021年8月10日

	
	废气治理设施提升改造项目
	已调整并投入使用
	建设项目环境影响登记表备案系统(江苏省)
	202132092200000199
	2021年9月8日

	延续
	3万吨2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇单异丁酸酯、1万吨2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇二异丁酸酯项目
	已建成并投入运行
	原盐城市环境保护局
	盐环审[2011]4号
	2011年1月25日

	
	1万吨乙二醇二甲醚项目
	已建成并投入运行
	原盐城市环境保护局
	盐环审[2015]12号
	2015年3约3日

	
	2000吨/年废液废气焚烧、450吨/日废水生化装置技改项目
	已建成并投入运行
	原滨海县环境保护局
	滨环管[2018]17号
	2018年2月24日

	撤销
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	正在申请
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


1.2 主要污染排放情况和碳排放情况
2021年，德纳化工滨海有限公司排放水污染物4种，分别为COD、排放量3.6吨，NH3-N、排放量0.05吨，TN、排放量0.15吨，TP、排放量0.016吨；排放大气污染物4种，分别为NOx、排放量1.738吨，VOCs、排放量0.08吨，颗粒物、排放量0.787吨，SO2、排放量0.555吨；涉及工业固体废物0种；涉及危险废物6种，分别为HW49废包装物，产生量12.175吨，利用处置量11.039吨，截止2021年底贮存量1.411吨，HW13过滤残渣，产生量482.3999吨，利用处置量526.384吨，截止2021年底贮存量4.689吨，HW11精馏残液，产生量171.727吨，利用处置量171.727吨，截止2021年底贮存量0吨，HW13废水处理污泥，产生量20.058吨，利用处置量20.058吨，截止2021年底贮存量0吨，HW50过滤残渣，产生量254.8316吨，利用处置量274.494吨，截止2021年底贮存量0吨，HW36废保温棉，产生量0吨，利用处置量0吨，截止2021年底贮存量0吨。排放有毒有害物质0种。

表1-2-1年度主要污染物排放情况汇总表

	排口类型
	排口编码
	排放口名称
	污染物
	实际排放量（吨）

	
	
	
	
	1季度
	2季度
	3季度
	4季度
	合计

	废气
	DA001
	焚烧炉排气筒
	NOx
	0.601
	0.4
	0.237
	0.5
	1.738

	
	DA001
	焚烧炉排气筒
	VOCs
	0.03
	0.02
	0.01
	0.02
	0.08

	
	DA001
	焚烧炉排气筒
	颗粒物
	0.27
	0.18
	0.106
	0.231
	0.787

	
	DA001
	焚烧炉排气筒
	SO2
	0.192
	0.126
	0.075
	0.162
	0.555

	废水
	DW001
	废水排放口
	COD
	1.3
	0.9
	0.7
	0.66
	3.56

	
	DW001
	废水排放口
	NH3-N
	0.0047
	0.0183
	0.021
	0.006
	0.05

	
	DW001
	废水排放口
	TN
	0.049
	0.03
	0.043
	0.028
	0.15

	
	DW001
	废水排放口
	TP
	0.0022
	0.0024
	0.007
	0.0044
	0.016


表1-2-2年度危险废物产生及利用处置情况汇总表

	种类
	名称
	产生量
	利用处置量
	贮存量

	HW49
	废包装物
	12.175
	11.039
	1.411

	HW13
	过滤残渣
	482.3999
	526.384
	4.689

	HW11
	精馏残液
	171.727
	171.727
	0

	HW13
	废水处理污泥
	20.058
	20.058
	0

	HW50
	过滤残渣
	254.8316
	274.494
	0

	HW36
	废保温棉
	0
	0
	0


目前德纳化工滨海有限公司尚未开展排放二氧化碳核算工作，暂无具体排放数据。
1.3 生态环境行政处罚、司法判决情况

2021年，德纳化工滨海有限公司未受到生态环境行政处罚和生态环境司法判决。
2.企业基本情况
2.1 企业基本信息

	企业名称
	德纳化工滨海有限公司

	法定代表人
	秦旭东

	统一社会信用代码
	9132092269794457XW

	排污许可证编号
	9132092269794457XW001R

	注册地址
	江苏滨海经济开发区沿海工业园中山四路西1号

	生产地址
	江苏滨海经济开发区沿海工业园中山四路西1号

	行业类别
	有机化学原料制造C2614

	企业联系人
	韩飞

	联系方式
	18352016110

	企业性质
	(国有企业 (民营企业 (外资企业
(集体企业 (上市公司 (发债企业

	是否属于重点排污单位
	(是 (否

	是否属于实施强制性清洁生产审核企业
	(是 (否


注：企业性质栏可多选。
2.2 主要生产工艺与设备
德纳化工滨海有限公司现有3种产品，分别为：3万吨/年2,2,4三甲基-1,3戊二醇单异丁酸酯（以下简称“CS-12”）、1万吨/年2,2,4三甲基-1,3戊二醇二异丁酸酯（以下简称“TXIB”）、1万吨/年乙二醇二甲醚（以下简称“EDM”），主要采用羟醛缩合、酯化、烷基化、精馏、过滤等工艺。德纳化工滨海有限公司产品、工艺和设备均属于产业和环保等相关政策鼓励类。
主要产品与服务、生产工艺和设备情况
	主要产品
	主要生产工艺
	主要生产设备
	属于淘汰类、限制类或鼓励类目录情况

	3万吨/年2,2,4三甲基-1,3戊二醇单异丁酸酯
	缩合→过滤→分相→精馏
	配制釜、一步反应釜、配制釜、二步反应釜、水洗釜、酸化釜、异丁醛塔、异丁醇塔、戊二醇塔、CS-12塔
	鼓励类

	1万吨/年2,2,4三甲基-1,3戊二醇二异丁酸酯
	酯化→脱轻→精馏
	酯化反应塔、脱轻塔、产品塔
	鼓励类

	1万吨/年乙二醇二甲醚
	醚钠→封端→精馏
	醚钠反应釜、固盐密闭过滤机、真空耙式干燥器、盐仓、单甲醚塔、单甲醚塔进料罐、二甲醚塔、产品塔、碱水精馏塔、碱水浓缩釜、氯甲烷吸收塔
	鼓励类


注：上述有关目录参考《产业结构调整指导目录》《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》《淘汰落后安全技术工艺、设备目录》《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录》《环境保护综合名录》等。
2.3 工艺路线图
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CS-12工艺流程图

[image: image2.jpg]K H CS-12 MK g5m (7T
AN . KD, g

v
R TR [T o
A S— > 7K H
CS-12. ® T M. Cs-12
A B TR R . AL
A .ow K F L g
el p G2
v
: @E/f)c —————— > W,
CS-12. BT
. k.
7K
e p G2
v
s
\ 4
REEORE |- > e
] ] -
G- & =
S—[# J&
W-J& 7K
N

y
r=im TXIB

K 3-5 DN-16 2= T. Z R K




TXIB工艺流程图
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EDM工艺流程图


注：主要工艺路线图应当针对主要产品与服务分别列出，并标明主要产污环节和产生污染物的种类。
3.企业环境管理信息
3.1 生态环境行政许可

2021年，德纳化工滨海有限公司共涉及生态环境行政许可文件8份，其中，新获得3份，变更2份，延续3份。

生态环境行政许可情况
	序号
	1

	
	许可名称
	关于《德纳化工滨海有限公司年产3万吨 2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇单异丁酸酯、1万吨 2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇二异丁酸酯项目环境影响报告书》的审批意见
	行政许可编号
	

	
	审批文件
	盐环审[2011]4号
	核发机关
	原盐城市环境保护局

	
	获取时间
	2011-1-25
	有效期限
	

	
	许可事项
	项目环评批复

	
	备注
	延续

	序号
	2

	
	许可名称
	关于《德纳化工滨海有限公司年产1万吨乙二醇二甲醚项目环境影响报告书》的审批意见
	行政许可编号
	

	
	审批文件
	盐环审[2015]12号
	核发机关
	原盐城市环境保护局

	
	获取时间
	2015-3-3
	有效期限
	

	
	许可事项
	项目环评批复

	
	备注
	延续

	序号
	3

	
	许可名称
	关于《德纳化工滨海有限公司2000吨/年废液废气焚烧、450吨/日废水生化装置技改项目环境影响报告书》的审批意见
	行政许可编号
	

	
	审批文件
	滨环管[2018]17号
	核发机关
	原滨海县环境保护局

	
	获取时间
	2018-2-24
	有效期限
	

	
	许可事项
	项目环评批复

	
	备注
	延续


	序号
	4

	
	许可名称
	排污许可证
	行政许可编号
	9132092269794457XW001R

	
	审批文件
	
	核发机关
	盐城市生态环境局

	
	获取时间
	2021-8-6
	有效期限
	

	
	许可事项
	排污许可

	
	备注
	新增

	序号
	5

	
	许可名称
	新建672平方危险废物仓库项目环评报告表审批
	行政许可编号
	

	
	审批文件
	盐环表复[2021]22011号
	核发机关
	盐城市生态环境局

	
	获取时间
	2021-4-12
	有效期限
	

	
	许可事项
	项目环评批复

	
	备注
	新增

	序号
	6

	
	许可名称
	废气治理设施提升改造项目环境影响登记表
	行政许可编号
	202132092200000158

	
	审批文件
	
	核发机关
	建设项目环境影响登记表备案系统(江苏省)

	
	获取时间
	2021-7-13
	有效期限
	

	
	许可事项
	废气治理设施提升改造

	
	备注
	新增

	序号
	7

	
	许可名称
	废气治理设施提升改造项目环境影响登记表
	行政许可编号
	202132092200000171

	
	审批文件
	
	核发机关
	建设项目环境影响登记表备案系统(江苏省)

	
	获取时间
	2021-8-10
	有效期限
	

	
	许可事项
	废气治理设施提升改造

	
	备注
	新增

	序号
	8

	
	许可名称
	废气治理设施提升改造项目环境影响登记表
	行政许可编号
	202132092200000199

	
	审批文件
	
	核发机关
	建设项目环境影响登记表备案系统(江苏省)

	
	获取时间
	2021-9-8
	有效期限
	

	
	许可事项
	废气治理设施提升改造

	
	备注
	新增


注：备注项中填写“新获得”“变更”“延续”“撤销”“正在申请”等。

3.2 环境保护税缴纳情况

2021年，德纳化工滨海有限公司环境保护税应税因子为氮氧化物（气）、二氧化硫（气）、烟尘（气），共缴纳环境保护税4.2万元。
环境保护税信息

	应税污染物
	排放总量
	应纳税额
	实际缴纳数额
	减免税额

	氮氧化物（气）
	5821千克
	2.79
	2.79
	

	二氧化硫（气）
	1495千克
	0.72
	0.72
	

	烟尘（气）
	1280千克
	0.62
	0.62
	


3.3 环境污染责任保险信息
2021年4月6日，盐城市生态环境局发布盐环办[2021]90号文件，依据该文件，德纳化工滨海有限公司应购买环境污染责任保险。2021年9月27日，德纳化工滨海有限公司购买环境污染责任保险，承保范围为环境污染责任、事故人身伤亡责任、事故清污责任，保险赔偿金额为200万元，保险有效期为自2021年09月28日零时起至2022年09月27日二十四时止。
3.4 环保信用评价情况
目前德纳化工滨海有限公司信用情况已连接至江苏省企业环保信用评价系统（企业端)，依据该系统，2021年度德纳化工滨海有限公司环境信用等级为蓝色。
注：企业环保信用评价等级当年发生变化的，应逐条列出。

4.企业污染物产生、治理与排放信息
4.1 污染防治设施信息污染防治设施信息
4.1.1 污染防治设施基本信息

2021年，德纳化工滨海有限公司现共有污染防治设施2套，其中，废水污染防治设施1套，废气污染防治设施1套。

污染防治设施信息

	设施名称
	产污环节
	处理污染物
	对应排污口（编号）
	负责运营、维护的第三方机构名称

	2000吨/年废液废气焚烧炉
	焚烧炉
	挥发性有机物、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物
	DA001
	南京泽裕环保科技有限公司

	450吨/日废水生化装置
	序批式活性污泥法（SBR）,厌氧处理设施,混凝沉淀池,厌氧/缺氧/好氧法（A2/O）
	CODcr、氨氮、总氮（以N计）、总磷（以P计）
	DW001
	南京工大开元环保科技有限公司


4.1.2 污染防治设施非正常运行情况
2021年，德纳化工滨海有限公司污染防治设施共出现非正常运行6次，其中废气污染防治设施6次，废水污染防治设施0次，非常正时段排放涉及的污染物种类4种，分别为颗粒物、NOX、SO2、 VOCs。
污染防治设施非正常运行情况

	设施名称
	污染物
	非正常运行日期及时长
	主要原因

	2000吨/年废液废气焚烧炉
	颗粒物、NO2、SO2、 VOCs
	4月7号 8.5小时
	焚烧炉切换

	2000吨/年废液废气焚烧炉
	颗粒物、NO2、SO2、 VOCs
	5月11号 8.5小时
	焚烧炉切换

	2000吨/年废液废气焚烧炉
	颗粒物、NO2、SO2、 VOCs
	7月19号 至8月8号 21天
	市场原因停炉

	2000吨/年废液废气焚烧炉
	颗粒物、NO2、SO2、 VOCs
	9月16号至9月30号 25天
	市场原因停炉

	2000吨/年废液废气焚烧炉
	颗粒物、NO2、SO2、VOCs
	10月1号至10月8号  8天
	市场原因停炉

	2000吨/年废液废气焚烧炉
	颗粒物、NO2、SO2、VOCs
	11月10号至11月30号 20天
	市场原因停炉


4.2 废水废气排放情况
4.2.1 有组织排放情况

2021年，企业共有废水排污口1个，共有废气排污口1个；企业共排放水污染物4种，分别为COD、排放量3.6吨，NH3-N、排放量0.05吨，TN、排放量0.15吨，TP、排放量0.016吨；共排放大气污染物4种，分别为NOx、排放量1.738吨，VOCs、排放量0.08吨，颗粒物、排放量0.787吨，SO2、排放量0.555吨。
污染排放情况（有组织排放）
	排污口名称、编号
	位置
（经纬度）
	污染物
	执行标准
	许可排放浓度
	许可排放总量
	实际排放浓度
	实际排放总量
	在线监测设备安装及联网情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	是否安装
	生产厂家
	是否联网

	焚烧炉排气筒

编号：DA001
	经度：120°4′0.01″
维度：34°20′48.01″
	NOx
	危险废物焚烧污染控制标准GB18484-2020
	300
	5.53
	9
	1.738
	是
	聚光科技（杭州）有限公司
	是

	
	
	VOCs
	化学工业挥发性有机物排放标准DB32/3151-2016
	80
	0.17
	2
	0.08
	是
	聚光科技（杭州）有限公司
	是

	
	
	颗粒物
	危险废物焚烧污染控制标准GB18484-2020
	30
	2.792
	4.5
	0.787
	是
	聚光科技（杭州）有限公司
	是

	
	
	SO2
	危险废物焚烧污染控制标准GB18484-2020
	100
	1.41
	3
	0.555
	是
	聚光科技（杭州）有限公司
	是

	废水排放口

编号：DW001
	经度：120°4′1.16″
维度：34°20′51.90″
	COD
	污水综合排放标准GB8978-1996，污水排入城镇下水道水质标准GB/T31962-2015
	350
	7.498
	95
	3.56
	是
	聚光科技（杭州）有限公司
	是

	
	
	NH3-N
	污水综合排放标准GB8978-1996，污水排入城镇下水道水质标准GB/T31962-2015
	35
	0.4503
	1.28
	0.05
	是
	江苏汇环环保科技有限公司
	是

	
	
	TN
	污水综合排放标准GB8978-1996，污水排入城镇下水道水质标准GB/T31962-2015
	50
	0.901
	3.73
	0.15
	
	
	

	
	
	TP
	污水综合排放标准GB8978-1996，污水排入城镇下水道水质标准GB/T31962-2015
	1
	0.025
	0.37
	0.016
	
	
	


注：此表只填企业主要排污口相关信息，主要排污口按照排污许可证中类别确定；排污口编号应使用排污许可证中编号；废气实际排放浓度为当年度各因子小时浓度的最大值、最小值和平均值，废水实际排放浓度为当年度各因子日均浓度的最大值、最小值和平均值，具体参考排污许可证年度执行报告；属于排污许可管理的企业应填写许可排放量、许可排放浓度两列。
4.2.2 无组织排放情况

污染排放情况（无组织排放）

	监测点位名称
	位置

（经纬度）
	污染物
	执行标准
	许可排放浓度
	许可排放总量
	实际排放浓度
	实际排放总量

	厂界北侧
	北纬N：34°20′49.01″

东经E：120°04′22.67″
	H2S
	恶臭污染物排放标准 GB 14554-93、挥发性有机物无组织排放控制标准 GB 37822-2019
	0.06mg/Nm3
	/
	0.007

mg/m3
	0.011

mg/m3
	0.008

mg/m3
	/

	
	
	NH3
	
	1.5mg/Nm3
	/
	0.11

mg/m3
	0.14 mg/m3
	0.06

mg/m3
	/

	
	
	VOCs
	
	4mg/Nm3
	/
	0.0014mg/m3
	0.0031mg/m3
	0.0028mg/m3
	/

	厂界南侧
	北纬N：34°20′30.44″

东经E：120°04′21.57″
	H2S
	恶臭污染物排放标准 GB 14554-93、挥发性有机物无组织排放控制标准 GB 37822-2019
	0.06mg/Nm3
	/
	0.006

mg/m3
	0.010

mg/m3
	0.005

mg/m3
	/

	
	
	NH3
	
	1.5mg/Nm3
	/
	0.2

mg/m3
	0.17

mg/m3
	0.09

mg/m3
	/

	
	
	VOCs
	
	4mg/Nm3
	/
	0.0026mg/m3
	ND
	0.0043mg/m3
	/

	厂界东南侧
	北纬N：34°20′38.73″

东经E：120°04′28.72″
	H2S
	恶臭污染物排放标准 GB 14554-93、挥发性有机物无组织排放控制标准 GB 37822-2019
	0.06mg/Nm3
	/
	0.011

mg/m3
	0.008

mg/m3
	0.007

mg/m3
	/

	
	
	NH3
	
	1.5mg/Nm3
	/
	0.16

mg/m3
	0.19

mg/m3
	0.08

mg/m3
	/

	
	
	VOCs
	
	4mg/Nm3
	/
	0.0041mg/m3
	ND
	0.003

mg/m3
	/

	厂界西南侧
	北纬N：34°20′44.96″

东经E：120°04′17.15″
	H2S
	恶臭污染物排放标准 GB 14554-93、挥发性有机物无组织排放控制标准 GB 37822-2019
	0.06mg/Nm3
	/
	0.010

mg/m3
	0.015

mg/m3
	0.005

mg/m3
	/

	
	
	NH3
	
	1.5mg/Nm3
	/
	0.16

mg/m3
	0.18

mg/m3
	0.12

mg/m3
	/

	
	
	VOCs
	
	4mg/Nm3
	/
	0.0014mg/m3
	ND
	0.0055mg/m3
	/


4.2.3 自行监测开展情况
2021年，德纳化工滨海有限公司共生产300天，开展自行监测170次。
自行监测情况
	监测点位
	监测因子
	监测天数（或次数）
	监测形式
	达标次数
	超标次数
	检测单位

	废水排放池出水口
	悬浮物
	11
	手工取样
	11
	0
	滨海县头罾环境检测服务有限公司

	
	总氮
	11
	手工取样
	11
	0
	滨海县头罾环境检测服务有限公司

	
	总磷
	11
	手工取样
	11
	0
	滨海县头罾环境检测服务有限公司

	
	BOD5
	5
	手工取样
	5
	0
	滨海县头罾环境检测服务有限公司

	
	全盐类
	11
	手工取样
	11
	0
	滨海县头罾环境检测服务有限公司

	
	石油类
	11
	手工取样
	11
	0
	滨海县头罾环境检测服务有限公司

	清下水排放池出水口
	PH
	4
	手工取样
	4
	0
	滨海县头罾环境检测服务有限公司

	
	悬浮物
	4
	手工取样
	4
	0
	滨海县头罾环境检测服务有限公司

	
	总磷
	4
	手工取样
	4
	0
	滨海县头罾环境检测服务有限公司

	
	石油类
	4
	手工取样
	4
	0
	滨海县头罾环境检测服务有限公司

	
	COD
	4
	手工取样
	4
	0
	滨海县头罾环境检测服务有限公司

	
	氨氮
	4
	手工取样
	4
	0
	滨海县头罾环境检测服务有限公司

	焚烧炉排口有组织废气
	氨气
	10
	手工取样
	10
	0
	滨海县头罾环境检测服务有限公司

	
	氯化氢
	10
	手工取样
	10
	0
	滨海县头罾环境检测服务有限公司

	
	氯甲烷
	2
	手工取样
	2
	0
	苏州中聚检测服务有限公司

	
	硫化氢
	10
	手工取样
	10
	0
	滨海县头罾环境检测服务有限公司

	
	林格曼黑度
	10
	手工取样
	10
	0
	滨海县头罾环境检测服务有限公司

	
	臭气浓度
	11
	手工取样
	11
	0
	苏州中聚检测服务有限公司

	
	二噁英
	4
	手工取样
	4
	0
	苏州中聚检测服务有限公司

	厂界无组织废气
	氨气
	4
	手工取样
	4
	0
	滨海县头罾环境检测服务有限公司

	
	硫化氢
	4
	手工取样
	4
	0
	滨海县头罾环境检测服务有限公司

	
	氯甲烷
	4
	手工取样
	4
	0
	苏州中聚检测服务有限公司

	
	臭气浓度
	4
	手工取样
	4
	0
	苏州中聚检测服务有限公司

	
	VOCs
	4
	手工取样
	4
	0
	滨海县头罾环境检测服务有限公司

	厂界内土地采样点
	PH
	1
	手工取样
	1
	0
	苏州中聚检测服务有限公司

	
	镉
	1
	手工取样
	1
	0
	滨海县头罾环境检测服务有限公司

	
	汞
	1
	手工取样
	1
	0
	滨海县头罾环境检测服务有限公司

	
	砷
	1
	手工取样
	1
	0
	滨海县头罾环境检测服务有限公司

	
	铜
	1
	手工取样
	1
	0
	滨海县头罾环境检测服务有限公司

	
	铅
	1
	手工取样
	1
	0
	滨海县头罾环境检测服务有限公司

	
	铬
	1
	手工取样
	1
	0
	苏州中聚检测服务有限公司

	
	锌
	1
	手工取样
	1
	0
	滨海县头罾环境检测服务有限公司

	
	镍
	1
	手工取样
	1
	0
	滨海县头罾环境检测服务有限公司


4.2.4 第三方监测机构情况
为切实履行企业自行监测的职责，我公司废气、废水、清下水、噪声、地下水、土壤采取的自行监测手段为手工监测+自动监测相结合，开展方式为自承担+委托监测。

委外检测部分我公司委托有资质单位开展，2021年度废水及清下水、土壤及地下水、有组织排口及厂界无组织废气委托滨海县头罾环境检测服务有限公司和江苏中聚检测服务有限公司开展，VOCs泄漏检测与修复工作委托安徽贝通智能科技有限公司开展。
第三方监测机构有关资质。[image: image4.png]% 320922000202105140135
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4.3 工业固体废物和危险废物产生、贮存和利用处置情况
4.3.1 工业固体废物产生、贮存和利用处置情况
德纳化工滨海有限公司不涉及工业固体废物。
4.3.2 危险废物产生、贮存和利用处置情况
2021年，德纳化工滨海有限公司共产生危险废物6种，合计941.1915吨，利用处置1003.701吨，截止2021年底，库存为6.1吨。
2021年度德纳化工滨海有限公司

危险废物产生、贮存和利用处置情况

	名称
	废物代码（废物类别）
	主要有害成分
	危险特性
	产生量
	贮存量
	利用处置方式
	利用处置量
	贮存场所面积

	废水污泥
	HW13（265-104-13）
	废水处理污泥70%
	浸出毒性
	20.058
	0
	委外焚烧
	20.058
	672㎡

	精馏残液
	HW11（900-013-11）
	有机物10%
	浸出毒性
	171.727
	0
	委外焚烧
	1.817
	672㎡

	
	
	
	
	
	0
	自行焚烧
	169.91
	100m³

	过滤残渣
	HW13（265-103-13）
	有机物5%
	浸出毒性
	482.3999
	4.689
	委外综合利用
	526.384
	672㎡

	废保温棉
	HW36（900-031-36）
	岩棉80%
	浸出毒性
	0
	0
	委外填埋
	0
	672㎡

	废包装物
	HW49（900-041-49）
	滑石粉2%，氢氧化钠1%
	浸出毒性
	12.175
	1.411
	委外焚烧
	11.039
	672㎡

	过滤残渣
	HW50（261-151-50）
	有机物5%
	浸出毒性
	254.8316
	0
	委外综合利用
	274.494
	672㎡


注：危险废物的范围、名称（废物类别）、代码和危险特性参考《国家危险废物名录》。
4.4 有毒有害物质排放情况
经对照《有毒有害大气污染物名录》、《有毒有害水污染物名录》及《中国禁止或严格限制的有毒化学品名录》（第一批、第二批）等，没有发现德纳化工滨海有限公司原料、产品以及生产过程含有或使用有毒有害物质。

4.5 噪声污染情况

噪声监测情况

	监测点位名称
	位置（经纬度）
	执行标准
	厂界噪声排放限值
	实际排放值（1次/季）

	
	
	
	昼间,dB(A)
	夜间,dB(A)
	昼间,dB(A)
	夜间,dB(A)
	昼间,dB(A)
	夜间,dB(A)
	昼间,dB(A)
	夜间,dB(A)
	昼间,dB(A)
	夜间,dB(A)

	南门口
	北纬N：34°20′30.44″

东经E：120°04′21.57″
	GB12348-2008
	65
	55
	55.5
	46.1
	55.1
	44.7
	55.5
	45.7
	56.4
	47

	北门外
	北纬N：34°20′49.01″

东经E：120°04′22.67″
	GB12348-2008
	65
	55
	58.4
	48
	58.1
	48.5
	58.2
	48.3
	59.3
	49.5

	西围墙处
	北纬N：34°20′44.96″

东经E：120°04′17.15″
	GB12348-2008
	65
	55
	55.4
	45.3
	57.9
	48.2
	58.9
	48.7
	59.1
	49.1

	东围墙处
	北纬N：34°20′38.73″

东经E：120°04′28.72″
	GB12348-2008
	65
	55
	58.6
	48.1
	57.8
	48.6
	58.5
	48.6
	59.3
	49.4


注：实际排放值包括噪声连续等效A声级和夜间噪声最大声级。

4.6 扬尘污染情况
2021年，德纳化工滨海有限公司新建672平方危险废物仓库项目施工阶段造成扬尘污染。项目扬尘污染防治实施方案为：

制定施工扬尘控制实施方案，并经批准后实施；

沿工地四周连续设置围墙围档；
设置集中堆放建筑垃圾、工程渣土的场地，并在48小时内完成清运；
处置渣土时进行洒水或者喷淋降尘；
配备保洁员负责冲洗、清扫和保洁工作；
车辆驶出前，采取封闭措施，防止运输过程中抛、撒、滴、漏，污染周边环境，零星建筑垃圾应实行袋装清运；
基础围护梁拆除时，采取遮挡、洒水等降尘措施，有效控制施工扬尘；
使用无组织排放尘埃的中小型粉碎、切割、锯刨等机械设备。

4.7 排污许可证执行报告编制发布情况
2021年，德纳化工滨海有限公司按相关要求，应编制公开排污许可证执行报告2次，实际编制公开2次，其中年报1次，季报1次，具体情况如下表所示。
排污许可证执行报告编制公开情况
	序号
	报告种类
	发布网址

	
	
	

	1
	度季报表
	全国排污许可证管理信息平台公开端http://114.251.10.201/toReport

	2
	年季报表
	全国排污许可证管理信息平台公开端http://114.251.10.201/toReport


注：报告种类为年报、半年报、季报、月报，参照国家和地方相关要求；属于排污许可管理的企业填报此部分内容与此表。发布网址，不应填写“国家排污许可证管理信息平台”的网站名称或网站首页网址，应填报直接能查到德纳化工滨海有限公司相应报告的具体网址。
5.碳排放信息
目前德纳化工滨海有限公司尚未开展排放二氧化碳核算工作，暂无具体排放数据。

6.强制性清洁生产审核信息
2017年2月21日，原滨海县环境保护局对德纳化工滨海有限公司开展强制性清洁生产评估与验收，评估与验收结果为：符合清洁生产要求。目前德纳化工滨海有限公司已委托资质单位开展下一轮清洁生产评估。
7.环境应急信息
7.1 环境应急情况
7.1.1 突发生态环境事件应急预案情况
2020年，德纳化工滨海有限公司制定突发生态环境事件应急预案和危险废物专项应急预案，于2020年4月13日，向盐城市滨海生态环境局备案，备案编号分别为：320922-2020-12-H、320922-2020-13-M。2021年德纳化工滨海有限公司无重大变动，突发生态环境事件应急预案和危险废物专项应急预案处于适用期之内。
7.1.2 现有生态环境应急资源

生态环境应急资源情况
	应急资源
	数量
	存放地点

	MSZL8干粉灭火器
	38
	CS-12/TXTB生产装置

	MSZL8干粉灭火器
	14
	综合控制楼

	MSZL8干粉灭火器
	10
	备品备件

	MSZL8干粉灭火器
	22
	总配电

	MSZL8干粉灭火器
	8
	固体及成品库

	磷酸盐6kg干粉灭火器
	18
	工程楼

	磷酸盐6kg干粉灭火器
	4
	热油炉

	MSZL2干粉灭火器
	8
	门卫2

	MSZL8干粉灭火器
	50
	乙二醇二甲醚生产装置

	MSZL8干粉灭火器
	8
	罐区1

	MSZL8干粉灭火器
	8
	罐区2

	MF/ABC5干粉灭火器
	16
	固体及成品库

	FMTZL35推车式干粉灭火器
	3
	罐区3

	DN65消火栓系统
	19
	CS-12/TXTB生产装置

	DN65消火栓系统
	7
	综合控制楼

	DN65消火栓系统
	5
	备品备件

	DN65消火栓系统
	11
	总配电

	DN65消火栓系统
	4
	固体及成品库

	室外固定式消火栓
	4
	罐区1

	室外固定式泡沫消火栓
	4
	

	泡沫发生器
	20
	

	消防泡沫管
	10
	

	固定消防冷却喷头
	300
	

	室外固定式消火栓
	4
	罐区2

	室外固定式泡沫消火栓
	4
	

	泡沫发生器
	18
	

	消防泡沫管
	6
	

	固定消防冷却喷头
	222
	

	DN65消火栓系统
	13
	乙二醇二甲醚生产装置

	室外固定式消火栓
	2
	罐区3

	室外固定式泡沫消火栓
	1
	

	室内固定式消火栓
	4
	固体及成品库

	正压式肩背空气呼吸器
	2
	中控微型消防站

	全封闭防化服
	2
	

	长管呼吸器
	1
	

	过滤式防毒口罩
	5
	

	过滤式防毒面具
	5
	

	手提式干粉灭火器
	20
	

	消防水带
	3
	

	消防枪头
	3
	

	消防战斗服
	3
	

	轻型防化服
	3
	

	管道堵漏器材
	2
	罐区微型消防站

	法兰堵漏器材
	1
	

	储罐堵漏器材
	2
	

	推车式泡沫灭火器
	4
	

	过滤式防毒口罩
	5
	

	过滤式防毒面具
	5
	

	消防水带
	3
	

	消防枪头
	3
	

	消防战斗服
	3
	

	轻型防化服
	3
	

	便携气体检测仪
	2
	安全部办公室、环保部办公室


7.1.3 突发生态环境事件发生及处置情况

2021年，德纳化工滨海有限公司未发生突发生态环境事件。
7.2 重污染天气应急响应情况
2021年，德纳化工滨海有限公司按照江苏省盐城（市）重污染天气应急要求，落实重污染天气红色预警响应1次，落实重污染天气橙色预警响应3次，落实重污染天气黄色预警响应16次。
重污染天气应急响应情况

	时段
	预警等级
	预警措施要求
	措施实际执行情况

	1.3-1.6
	黄色
	限产比例30％
	已执行

	1.9-1.11
	黄色
	限产比例30％
	已执行

	1.21-1.22
	黄色
	限产比例30％
	已执行

	1.30-2.05
	橙色
	限产比例40％
	已执行

	2.03-2.05
	橙色
	限产比例40％
	已执行

	2.06-2.08
	橙色
	限产比例40％
	已执行

	3.14-3.16
	黄色
	限产比例30％
	已执行

	3.28-3.30
	黄色
	限产比例30％
	已执行

	4.15-4.18
	黄色
	限产比例30％
	已执行

	5.07-5.09
	黄色
	限产比例30％
	已执行

	5.22-5.25
	黄色
	限产比例30％
	已执行

	6.02-6.04
	黄色
	限产比例30％
	已执行

	6.19-6.21
	黄色
	限产比例30％
	已执行

	7.10-7.12
	黄色
	限产比例30％
	已执行

	8.08-8.10
	红色
	限产比例50％
	已执行

	9.24-9.27
	黄色
	限产比例30％
	已执行

	10.01-10.03
	黄色
	限产比例30％
	已执行

	10.27-10.29
	黄色
	限产比例30％
	已执行

	11.14-11.16
	黄色
	限产比例30％
	已执行

	11.16-11.18
	黄色
	限产比例30％
	已执行

	11.25-11.28
	黄色
	限产比例30％
	已执行


2021年，德纳化工滨海有限公司被盐城市滨海生态环境局认定重污染天气绩效分级结果为B。
注：企业重污染天气绩效分级结果当年发生变化的，应逐条列出。

生态环境违法信息

2021年，德纳化工滨海有限公司未受到生态环境行政处罚和生态环境司法判决。
本年临时报告情况
2021年，德纳化工滨海有限公司共披露临时报告0次。
10. 相关投融资的生态环保信息
10.1 基本信息
2021年，德纳化工滨海有限公司通过2次申请银行贷款方式，共融资960万元用入生产流动资金。
10.2 项目生态环境保护情况
2021年，德纳化工滨海有限公司未使用融资资金，用于项目生态环境保护。
10.3 项目应对气候变化情况
2021年，德纳化工滨海有限公司未使用融资资金，用于项目应对气候变化。
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